|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA: | | PONUĐENO | |
| **Osnovni podatci** | |  | |
| Godina proizvodnje | 2019 |  | |
| Vrsta | OSOBNO |  | |
| Oblik karoserije | M1 |  | |
| Boja | BIJELA |  | |
| Broj sjedala | 5+2 |  | |
| Broj vrata | 4+1 |  | |
| Pogon | PREDNJI |  | |
| Jamstvo |  |  | |
| **Motor i mjenjač** | |  | |
| Tip | DIESEL |  | |
| Snaga u kw | max. 96 |  | |
| Zapremina max. | 1800 |  | |
| Broj cilindara | 4 |  | |
| Mjenjač | RUČNI |  | |
| Broj stupnjeva mjenjača | 5/6 |  | |
| Emisija co2/km maksimalno (kombinirana vožnja) | 120 |  | |
| **Dimenzije** | |  | |
| Duljina vozila max | 4,550 |  | |
| Širina vozila (sa retrovizorima) max | 2,000 |  | |
| Visina vozila max | 1,900 |  | |
| **Oprema** | | Da | Ne |
| Zračni jastuk za vozača i suvozača. | | DA |  |
| Zračne zavjese za glavu sprijeda i straga i prednji bočni zračni jastuci za vozača i suvozača | | DA |  |
| Upozorenje za nevezan pojas za vozača i suvozača | | DA |  |
| Sustav za pomoć na kretanju po kosini | | DA |  |
| Radio uređaj | | DA |  |
| Automatsko uključivanje dnevnih svijetla | | DA |  |
| Električni podizači prednji | | DA |  |
| Prenosivi navigacijski sustav | | DA |  |
| Parking senzori odostraga | | DA |  |
| Putno računalo u boji, višenamjensko  i navigacija sa kartom Europe | | DA |  |
| Tempomat i limitator brzine | | DA |  |
| ESC + ABS + MSR + ASR + EDS + HBA + DSR  + RBS + MKB + XDS+ (Min. 3) | | DA |  |
| Centralno daljinsko zaključavanje | | DA |  |
| Vozačevo sjedalo podesivo po duljini, visini i nagibu | | DA |  |
| Ručna klima | | DA |  |
| Prednja i zadnja svjetla za maglu | | DA |  |
| Lijeva i desna bočna klizna vrata sa staklom | | DA |  |
| Nasloni za glavu za sve putnike | | DA |  |
| Elektronska blokada protiv krađe | | DA |  |
| Servo upravljač podesiv po visini | | DA |  |
| Gumeni i platneni tepisi komplet sprijeda i straga, atestirani vatrogasni aparat (1 kg), komplet žarulja odgovarajući ponuđenom automobilu,. Trokut, kutija prve pomoći HRN 1112, reflektirajući prsluk HRN EN 471 | | DA |  |
| Senzor za praznu gumu | | DA |  |
| Dva dodatna sjedala u trećem redu | | DA |  |
| Volan sa lijeve strane | | DA |  |
| Sigurnosno zaključavanje za djecu | | DA |  |
| Rezervni kotač standardnih veličina s alatom za mijenjanje rezervnog kotača | | DA |  |