|  |  |
| --- | --- |
| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA: | PONUĐENO |
| **Osnovni podatci** |   |
| Godina proizvodnje |  2019 |  |
| Vrsta |  OSOBNO |   |
| Oblik karoserije |  M1 |  |
| Boja | BIJELA |   |
| Broj sjedala |  5+2 |   |
| Broj vrata |  4+1 |   |
| Pogon |  PREDNJI |   |
| Jamstvo |   |  |
| **Motor i mjenjač** |   |
| Tip  |  DIESEL |  |
| Emisija štetnih sastojaka ispušnih plinova  | 113 |   |
| Snaga u kw |  75 |  |
| Zapremina max. |  1800 |  |
| Broj cilindara |  4 |   |
| Mjenjač | RUČNI |   |
| Broj stupnjeva mjenjača |  5/6 |   |
| Emisija co2/km maksimalno (kombinirana vožnja) |  120 |   |
| **Dimenzije** |   |
| Duljina vozila max |  4,550 |   |
| Širina vozila (sa retrovizorima) max |  1,900 |   |
| Visina vozila max |  1,900 |   |
| **Oprema** | Da | Ne |
| Zračni jastuk za vozača i suvozača. | DA |  |
| Zračne zavjese za glavu sprijeda i straga i prednji bočni zračni jastuci za vozača i suvozača. | DA |   |
| Upozorenje za nevezan pojas za vozača i suvozača. | DA |  |
| Sustav za pomoć na kretanju po kosini | DA |  |
| Radio uređaj sa cd mp3, USB i Bluetooth spajanjem. | DA |  |
| Automatsko uključivanje dnevnih svijetla | DA |  |
| Električni podizači svih stakala. | DA |  |
| Grijani i električno podesivi vanjski retrovizori | DA |   |
| Parking senzori naprijed i odostraga. | DA |   |
| Putno računalo u boji, višenamjensko  i navigacija sa kartom Europe | DA |   |
| Tempomat i limitator brzine  | DA |   |
| Uzdužni krovni nosač | DA |  |
| ESC + ABS + MSR + ASR + EDS + HBA + DSR+ RBS + MKB + XDS+ (Min. 3) | DA |   |
| Centralno daljinsko zaključavanje | DA |   |
| Vozačevo sjedalo podesivo po duljini, visini i nagibu | DA |   |
| Ručna klima  | DA |   |
| Prednja i zadnja svjetla za maglu | DA |   |
| Lijeva i desna bočna klizna vrata sa staklom | DA |   |
| Nasloni za glavu za sve putnike | DA |   |
| Elektronska blokada protiv krađe | DA |   |
| Servo upravljač podesiv po visini  | DA |   |
| Gumeni i platneni tepisi komplet sprijeda i straga, atestirani vatrogasni aparat (1 kg), komplet žarulja odgovarajući ponuđenom automobilu,. Trokut, kutija prve pomoći HRN 1112, reflektirajući prsluk HRN EN 471 | DA |   |
| Senzor za praznu gumu. | DA |   |
| Dva dodatna sjedala u trećem redu | DA |  |
| Grijanje vjetrobranskog stakla s grijanim mlaznicama za pranje stakla. | DA |   |
| Volan sa lijeve strane | DA |  |
| Sigurnosno zaključavanje za djecu | DA |  |
| Rezervni kotač standardnih veličina s alatom za mijenjanje rezervnog kotača | DA |   |